附件1:

采购内容清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 包装规格及形态 | 品牌 | 计量单位 | 年需求量 | 单价(元） | 总价（元） | 使用位置 |
| 1 | 二氧化氯消毒剂 | 水剂、25KG+2.5Kg组合装 |  | 套 | 400 |  |  | 一期污水处理站 |
| 2 | 聚丙烯酰胺 | 固态晶状、 软包 25KG/袋 |  | 吨 | 2 |  |  | 二期污水处理站 |
| 3 | 聚合氯化铝 | 固态粉状、 软包 25KG/袋 |  | 吨 | 8 |  |  | 二期污水处理站 |
| 4 | 次氯酸钠 | 水剂、 250KG/桶 |  | 桶 | 100 |  |  | 二期污水处理站 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价含运输、人工、税收等一切费用。2.年需求量是预估，每月按实际需求进行配送及结算。

附件2： 技术参数

一、二氧化氯消毒剂

1. 包装规格及形态：水剂、25Kg+2.5Kg组合装；
2. 主要指标：活化后二氧化氯≥2%；
3. 其他指标：符合或高于国家标准GB/T 26366-2021 ；
4. ★提供产品符合指标要求的三方检测报告（实质性指标）；
5. 阴离子聚丙烯酰胺
6. 包装规格及形态：固态晶状、软包25Kg/袋；
7. 主要指标：固含量≥88%，分子量≥1200万；
8. 其他指标：符合或高于国家标准GB 17514-2017；
9. ★提供产品符合指标要求的三方检测报告（实质性指标）；
10. 聚合氯化铝
11. 包装规格及形态：固态粉状、软包25Kg/袋；
12. 主要指标：氧化铝≥28%；
13. 其他指标：符合或高于国家标准 GB/T22627-2022；

4.★提供产品符合指标要求的三方检测报告（实质性指标）；

1. 次氯酸钠
2. 包装规格及形态：水剂、250Kg/桶；
3. 主要指标：有效氯（以CL计）≥10%；
4. 其他指标：符合或高于国家标准GB/T19106—2013；
5. ★提供产品符合指标要求的三方检测报告（实质性指标）；

备注：以上带★4项指标作实质性响应，否则作无效投标处理。

附件3： 评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 价格  （30%） | 30分 | 以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。 |  |
| 履约能力（20%） | 20分 | 供应商提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。 | 提供合同复印件或验收单加盖供应商单位鲜章。 |
| 技术参数  （30%） | 30分 | 本项目非★技术参数一共12项（详见技术参数）；12项技术参数完全符合没有负偏离或优于的得30分，每有一项有负偏离的扣2.5分，直到扣完为止，优于不另外加分。 | 投标供应商需提供产品技术参数响应表 |
| 后续保障（20%） | 20分 | 根据供应商提供的方案（包括但不限于①配送方案；②质量保障措施；③验收方案；④售后服务响应措施），方案内容全面、措施完善、针对性强的得20分，每缺少一项内容或有一项内容缺陷（内容缺陷指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等任意一种情形）的，每缺少一项内容扣5分，每有一处缺陷扣2.5分，扣完为止。 |  |